20 AS832 - IC66

16 AS175 - IC52

14 AS11 - IC55

14 AS74 - IC53

14 AS20 - IC56

24 AS874 - IC51

20

2.40�

1.80�

G364

8.900�

1.00�

3.40�

24

SLCT IB - IC39

4.2�

FILE:white:/home/white/symanski/iwarp/documents/IB.fm

3.00�

0.70�

24

G364_SEQ - IC43 24

1.40�

Figure 2. The Image Board

24

24

PM RW AB - IC45

24

20 AS805 - IC65

20 AS245-IC68

20 AS245-IC69

20 AS245-IC72

IC37

R2 R3 D1 IC38

Pin A1

NOTE: The G364 is mounted on the back side. the same side as the 130 pin connector . Also, it is mounted with pin sockets. The pin sockets require 0.042 +-0.002 plated holes.

AS804 - IC61

TCAP

TCAP

SS9

LED

SS21

SS1 SS3 SS5 SS2 SS4 SS6 SS7 SS8

SS20

SS19

SS18

SS17

SS22

SS16

1 MF

R4 R5 R6

SS23

20 AS245-IC70

20 AS245-IC71

20 AS645 - IC67

24 24

24

20 AS808 - IC62

24 24 24 LO_VA - IC48

MD_VA - IC49

HI_VA - IC50

29827 - IC59

CS PM - IC44

STRR_SEQ - IC41

STRR_REG - IC42

LO_RCWT - IC46

HI_RCWT - IC47

20 AS805 - IC63

20 AS805 - IC64

20 AS808 - IC73

24

24 SPARE

14 AS74 - IC54

AS867 - IC58

AS804 - IC60 20

TCAP

TP1TP2TP3TP4

R1

SS24

TEST POINTS

MSZ

WCK PCK GSCK WCK~

PCK~

RSCK RFSH CLK RDY

G3CK

IB22 ACTV PM WR TEST

COAX GND

R4 R5 R6 R5 R6 HS~ VS~ BLNK

R5 R6 RED GRN BLU R5 R6 SS10 SS11 SS12 R5 R6 SS13 SS14 SS15

12 1920

TEST POINTS 12 1920

Front

Back

1 September 1993

24 WARP SEQ - IC40

24 AS867 - IC57

SR17

SR18

SR19

IC IC IC IC

SR SR C C

IC1 IC2 IC3 IC4

SR SR C C

IC5 IC6 IC7 IC8

SR SR C C

IC9 IC10 IC1 IC12

SR SR C C

IC13

IC14

IC15

IC16

SR SR C C

IC17

IC18

IC19

IC20

SR SR C C

IC21

IC22

IC23

IC24

SR SR C C

IC25

IC26

IC27

IC28

SR SR C C

IC29

IC30

IC31

IC32

SR SR C C

IC33 - LPA

IC34 - LPB

IC35 - HPA

IC36 - HPB

0.300�

R G B H V B IB IA PM WR TS G CX

Test Points:

1 - GND

2 - IB 22

3 - IB ACTV 4 - VC ACTV

5 - GS ACTV 6 - BUSY

7 - WRITE 8 - READ

9 - PM RAS 10 - CLR ACTV~

11 - G WT 12 - SAMT

13 - RFSH 14 - STRR ON

15 - ROW DN~

16 - GND

17 - SRL CLK

18 - P CLK

19 - W CLK

20 - GND

C/S Register Data:

Bit Description 0 1 2 3 4 5 6 7

Page Mode

Event enable

G364 enable

Test signal

Pixel count 0

Pixel count 1

Pixel count 2

Frame Inactive

------------------------