0 64 128 256 512 N 0 100 200 300 400 500 DP PT PT Region

DP Region

32

Ksamples/second